[NETWORK]
modemport = 3050

[STATION]
mycall = XX1XXX
mygrid = JN18cv
myssid = 6
ssid_list = [1, 7]
enable_explorer = True
enable_stats = True

[AUDIO]
input_device = 5a1c
output_device = bd6c
rx_audio_level = 0
tx_audio_level = 0
enable_auto_tune = False

[RIGCTLD]
ip = 127.0.0.1
port = 4532
path = 
command = 
arguments = --cenas

[RADIO]
control = disabled
model_id = 1001
serial_port = /dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port
serial_speed = 38400
data_bits = 8
stop_bits = 1
serial_handshake = ignore
ptt_port = ignore
ptt_type = USB
serial_dcd = NONE
serial_dtr = OFF

[TCI]
tci_ip = 127.0.0.1
tci_port = 50001

[MESH]
enable_protocol = False

[MODEM]
enable_hmac = False
tuning_range_fmax = 50
tuning_range_fmin = -50
enable_fsk = False
enable_low_bandwidth_mode = False
enable_morse_identifier = False
respond_to_cq = False
rx_buffer_size = 64
tx_delay = 200
beacon_interval = 90

