# Override some defaults so BT stack is enabled
# by default in this example
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BLE_MESH=y
CONFIG_BLE_MESH_FAST_PROV=y
CONFIG_BLE_MESH_PROV=y
CONFIG_BLE_MESH_NODE=y
CONFIG_BLE_MESH_PROVISIONER=y
CONFIG_BLE_MESH_WAIT_FOR_PROV_MAX_DEV_NUM=20
CONFIG_BLE_MESH_MAX_STORED_NODES=10
CONFIG_BLE_MESH_MAX_PROV_NODES=6
CONFIG_BLE_MESH_PBA_SAME_TIME=3
CONFIG_BLE_MESH_PBG_SAME_TIME=3
CONFIG_BLE_MESH_PROVISIONER_SUBNET_COUNT=3
CONFIG_BLE_MESH_PROVISIONER_APP_KEY_COUNT=9
CONFIG_BLE_MESH_PB_ADV=y
CONFIG_BLE_MESH_NET_BUF_POOL_USAGE=y
CONFIG_BLE_MESH_PB_GATT=y
CONFIG_BLE_MESH_GATT_PROXY_SERVER=y
CONFIG_BLE_MESH_RELAY=y
CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER=n
CONFIG_BLE_MESH_FRIEND=n
CONFIG_BT_BTU_TASK_STACK_SIZE=4512
CONFIG_BLE_MESH_CFG_CLI=y
CONFIG_BLE_MESH_CRPL=60
CONFIG_BLE_MESH_MSG_CACHE_SIZE=60
CONFIG_BLE_MESH_ADV_BUF_COUNT=200
CONFIG_BLE_MESH_TX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_RX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_RX_SDU_MAX=384
CONFIG_BLE_MESH_TX_SEG_MAX=32
CONFIG_BLE_MESH_NO_LOG=n
CONFIG_BLE_MESH_STACK_TRACE_LEVEL=0
