TEST_COMPONENTS=spi_flash
TEST_GROUPS=flash_encryption
CONFIG_SECURE_FLASH_ENC_ENABLED=y
CONFIG_SECURE_FLASH_ENCRYPTION_MODE_DEVELOPMENT=y
CONFIG_SECURE_BOOT_ALLOW_ROM_BASIC=y
CONFIG_SECURE_BOOT_ALLOW_JTAG=y
CONFIG_SECURE_FLASH_UART_BOOTLOADER_ALLOW_ENC=y
CONFIG_SECURE_FLASH_UART_BOOTLOADER_ALLOW_DEC=y
CONFIG_SECURE_FLASH_UART_BOOTLOADER_ALLOW_CACHE=y
CONFIG_SECURE_FLASH_REQUIRE_ALREADY_ENABLED=y
