12V AWG28 0,09mm^2

Single Direkt
1 2		Motor A max 0,9A
3 4		Motor B max 0,9A
5 6		max. 25W Heizpatrone +
7 8		max. 25W Heizpatrone -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Zubehör 4
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Single Bowden
1 2		max. 25W Heizpatrone A +
3 4		max. 25W Heizpatrone A -
5 6		Zubehör 1
7 8		Zubehör 2
9 10		Zubehör 3
11 12	Zubehör 4
13 14	Zubehör 5
15 16	Zubehör 6
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Dual Bowden
1 2		max. 25W Heizpatrone A +
3 4		max. 25W Heizpatrone A -
5 6		max. 25W Heizpatrone B +
7 8		max. 25W Heizpatrone B -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Thermistor A
17 18	Thermistor B
19 20	X Endstop

12V AWG26 0,14mm^2

Single Direkt
1 2		Motor A max 1,4A
3 4		Motor B max 1,4A
5 6		max. 40W Heizpatrone +
7 8		max. 40W Heizpatrone -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Zubehör 4
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Single Bowden
1 2		max. 40W Heizpatrone A +
3 4		max. 40W Heizpatrone A -
5 6		Zubehör 1
7 8		Zubehör 2
9 10		Zubehör 3
11 12	Zubehör 4
13 14	Zubehör 5
15 16	Zubehör 6
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Dual Bowden
1 2		max. 40W Heizpatrone A +
3 4		max. 40W Heizpatrone A -
5 6		max. 40W Heizpatrone B +
7 8		max. 40W Heizpatrone B -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Thermistor A
17 18	Thermistor B
19 20	X Endstop

24V AWG28 0,09mm^2

Single Direkt
1 2		Motor A max 0,9A
3 4		Motor B max 0,9A
5 6		max. 40W Heizpatrone +
7 8		max. 40W Heizpatrone -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Zubehör 4
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Single Bowden
1 2		max. 40W Heizpatrone A +
3 4		max. 40W Heizpatrone A -
5 6		Zubehör 1
7 8		Zubehör 2
9 10		Zubehör 3
11 12	Zubehör 4
13 14	Zubehör 5
15 16	Zubehör 6
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Dual Bowden
1 2		max. 40W Heizpatrone A +
3 4		max. 40W Heizpatrone A -
5 6		max. 40W Heizpatrone B +
7 8		max. 40W Heizpatrone B -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Thermistor A
17 18	Thermistor B
19 20	X Endstop

24V AWG26 0,14mm^2

Single Direkt
1 2		Motor A max 1,4A
3 4		Motor B max 1,4A
5 6		max. 60W Heizpatrone +
7 8		max. 60W Heizpatrone -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Zubehör 4
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Single Bowden
1 2		max. 60W Heizpatrone A +
3 4		max. 60W Heizpatrone A -
5 6		Zubehör 1
7 8		Zubehör 2
9 10		Zubehör 3
11 12	Zubehör 4
13 14	Zubehör 5
15 16	Zubehör 6
17 18	Thermistor
19 20	X Endstop

Dual Bowden
1 2		max. 60W Heizpatrone A +
3 4		max. 60W Heizpatrone A -
5 6		max. 60W Heizpatrone B +
7 8		max. 60W Heizpatrone B -
9 10		Zubehör 1
11 12	Zubehör 2
13 14	Zubehör 3
15 16	Thermistor A
17 18	Thermistor B
19 20	X Endstop